1. 首先需要安装PEAK Lin Driver

Graphical user interface, application

Description automatically generated

我们用的是PLIN-USB，所有要选择LIN device driver，这一项默认是不选择的，所有需要手动选择下，安装路径默认就可以了。点 Next 安装完成。

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

2，电脑USB插入PLIN-USB， 解压工具软件包AutoAMLS.7z，双击AutoAMLS.exe出现工具窗口：

默认烧录FL(前左)灯，可以在 TestScript--->Select Station 选择烧录哪个位置的灯。命名方式为 位置+项目简称

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Graphical user interface, application

Description automatically generated

3，点击工具栏上的 Start 绿色开始按钮，或者当光标在SN输入框中时，按键盘 Enter键，开始执行烧写。整个过程大概需要900s左右。

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

4，BootLoader的S19文件放在AutoAMLS.exe 同路径下的 flash文件夹里，用 位置+项目简称的方式命名子文件夹，如后续s19文件有更新，替换对应的文件夹中文件即可。DFLZ\_M4\_fld.s19不需要替换，只需替换DFLZ\_M4\_appl\_lin.s19，DFLZ\_M4\_appl\_lin\_crc.s19。注意下，文件名字都是一样的，但文件内容不一样。

A picture containing table

Description automatically generated